\documentclass[11pt]{article}
\setlength{\textheight}{8.7 in}
\setlength{\textwidth}{6.5 in}
\setlength{\topmargin}{1 cm}
\setlength{\oddsidemargin}{0.1 in}
\setlength{\evensidemargin}{-0.3 in}
\setlength{\headheight}{0 cm}
\setlength{\headsep}{0 cm}
\setlength{\topskip}{0 cm}
\pagestyle{empty}
\usepackage[pdftex]{graphics}
\begin{document}
\vspace*{-2.4 in}
\hspace*{-.82 in}\scalebox{0.95}{\includegraphics{raysetT.jpg}}\\
\vspace*{-0.5 in}\\
Page 49, Fig. 2.24:  The implied decimal point for latitude of
transmitter should be between card columns 16 and 17.  The
implied decimal point for longitude of transmitter should be
between card columns 22 and 23.  The implied decimal point for
imaginary part of wave polarization at transmitter should be
between card columns 75 and 76.  Since 2007, we also have
$\log_{10}$ of density in $kg/m^3$ in columns 81-90 with an
implied decimal point between columns 85 and 86.
\end{document}
